|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 云电脑终端参数 | | | |
| 序号 | 分类 | 指标 | 参数要求 |
| 1 | 基本配置 | CPU | Intel赛扬四核N5095 |
| 2 | 主频 | 2.0GHz |
| 3 | 内存 | 8GB DDR4 |
| 4 | 硬盘 | 128GB SSD |
| 5 | 网卡 | 自适应网卡10M/100M/1000M，RJ45接口 |
| 6 | 无线网卡 | 支持2.4G/5G 双模 wifi 模块，可支持 2.4G-WIFI + 5G-WIFI 1T1R AC |
| 7 | USB口 | USB3.0\*4;USB2.0\*2 |
| 8 | 音频口 | 耳机接口\*1+麦克风接口\*1 |
| 9 | 外接显示口 | HDMI\*1+VGA\*1输出，支持三屏显示 |
| 10 | 液晶屏尺寸 | 23.8inch |
| 11 | 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 |
| 12 | 亮度 | ≥250nits |
| 13 | 分辨率 | 1920\*1080 |
| 14 | 色域(NTSC) | ≥72% |
| 15 | 背光类型 | LED 白光 |
| 16 | 液晶屏规格 | IPS技术A规屏 |
| 17 | 内置喇叭 | 2\*3W |
| 18 | 无线投屏 | 支持手机、PAD等设备同/投屏，兼容安卓(Miracast同/投屏协议) |
| 19 | 固件升级 | 支持Windows update升级 |
| 20 | 远程管理及控制功能 | 支持 |
| 21 | 云桌面协议 | 支持clink协议和HDP、PCoIP、ICA三个协议中任一协议 |
| 22 | 操作系统 | Windows 10 |
| 23 | 工作电压 | 12V DC |
| 24 | 散热方式 | 板载散热器 |
| 25 | 功耗 | ≤60W，待机功率≤0.5W |
| 26 | 硬解码及视频播放 | 支持1080p 60fps的H.264及H.265视频编码 |
| 27 | 保修服务 | 整机三年保修服务 |
| 28 | 蓝牙 | 支持Bluetooth v2.1/v4.2 |
| 29 | 键盘与鼠标 | 标配键盘鼠标 |
| 30 | 系统软件 | 桌面系统 | Windows桌面系统，支持桌面壁纸更换；支持开机自动开启云电脑选择；支持主页快捷应用图标添加和删除 |
| 31 | 设备自检系统 | 硬件功能自动检测 |
| 32 | 设备生产及串码管理比对系统 | SN码，MAC地址，CTEI码三码管理系统 |
| 整机生产时间记录和管理系统 |
| 33 | 设备使用说明 | 配备使用说明书 |
| 34 | 管理系统 | 设备管理系统 | 支持管理平台用户权限设置，用户添加和修改 |
| 35 | 支持设备信息显示 |
| 36 | 支持设备远程关机、重启 |
| 37 | 支持设备分组管理 |